## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Cordelette
Harnais
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Crampons

# EN 893
Cat.2

• Essais de flexion sur les pointes : Déformation sous charge < 15 mm ; déformation permanente < 7 mm.

- Pointes verticales = 90 daN ; rupture > 120 daN.
- Pointes frontales = 120 daN ; rupture >150 daN.
- Mono pointe frontale = 160 daN ; rupture > 200 daN.

• Résistance des lanières > 100 daN.
• Résistance des supports de lanières > 200 daN.
• Résistance transversale des étriers > 100 daN.
• Résistance longitudinale du crampon > 300 daN.
Cordelette
Harnais