## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Tracabilité des textiles
Performance sangles
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Performances corde de rappel, d'attache et multilabel

Corde de rappel

- Pour une corde à double, testée sur un seul brin, la force de choc doit être inférieure à 8 KN lors de la première chute de facteur 2, avec une masse de 55 kg.

Corde d'attache

- Pour une corde à simple, les normes imposent une valeur maximale de 12 KN (force de choc) lors de la première chute de facteur 2, avec une masse de 80 kg.

Corde multilabel type Joker
Testée à :

- 80 kg en simple et en double
- 55 kg en simple

Le test sur arête n'est plus validé sur 1 seul brin !
Le fabricant conseille de l'utiliser à double dans le cas de probabilité d'utilisation sur aràete tranchante.
Tracabilité des textiles
Performance sangles