## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

La norme EN 892 pour les cordes
Performances corde de rappel, d'attache et multila…
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Tracabilité des textiles

Information contenues sur l'étiquette de bout de corde et jointe à l'achat.
Nom de la corde et diamètre nominal
Type de corde
Longueur de la corde
Options
Année de fabrication
Diamètre
Numéro individuel
Performances trouvées en laboratoire CE
Performances garanties par le constructeur NB de chute et force de choc

## Force de choc basse et nombre de chutes élevées = meilleure sécurité.

Plus la force de choc est basse :

- Plus votre chute sera amortie.
- Plus vous soulagez votre point d’ancrage (très important si ce point n’est pas sûr).
- Plus il est aisé pour le second de vous freiner.

## Tests

- Pour une corde à simple, les normes imposent une valeur maximale de 12 KN lors de la première chute de facteur 2, avec une masse de 80 kg.
- Pour une corde à double, testée sur un seul brin, la force de choc doit être inférieure à 8 KN lors de la première chute de facteur 2, avec une masse de 55 kg.

Il est impossible de comparer les propriétés dynamiques des cordes à simple et à double, puisque les tests sont effectués avec des masses différentes.
Numéro de l'organisme de certification
La norme EN 892 pour les cordes
Performances corde de rappel, d'attache et multila…