## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Les types de corde
Tracabilité des textiles
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# La norme EN 892 pour les cordes

Pour les cordes dynamiques
Corde à simple

- Utilisation : Escalade sportive
- Diamètres : de 8,9 à 11 mm
- Nombres de chutes UIAA : Doit résister au moins à 5 chutes successives de facteur 1,77 sans détérioration significative.
- Force de choc : <12kN lors de la première chute facteur 1,77 avec une masse de 80kg.
- Allongement dynamique : ≤40 %) lors de la première chute avec 80kg
- Glissement de la gaine : effet de «chaussette» UIAA ≤ 2 %

Cordes à double

- Utilisation :Grandes voies
- Diamètres : de 7,9 à 9 mm
- Nombres de chutes UIAA : Doit résister au moins à 5 chutes successives de facteur 1,77 sans détérioration significative.
- Force de choc : <8kN lors de la première chute facteur 1,77 avec une masse de 55 kg.
- Allongement dynamique : ≤40 %) lors de la première chute avec 55 kg
- Glissement de la gaine : effet de «chaussette» UIAA ≤ 2 %

Cordes jumelées

- Utilisation : Terrain d'aventure, cascade de glace
- Diamètres : de 6,9 à 8 mm
- Nombres de chutes UIAA : Doit résister au moins à 12 chutes successives de facteur 1,77 sans détérioration significative.
- Force de choc : <12kN lors de la première chute facteur 1,77 avec une masse de 80kg sur 2 brins.
- Allongement dynamique : ≤40 %) lors de la première chute avec 80kg sur 2 brins.
- Glissement de la gaine : effet de «chaussette» UIAA ≤ 2 %

Les types de corde
Tracabilité des textiles