## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Longe dans équipement
Mousquetons
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Longes via ferrata

# EN 958
Cat.3

• Fonctionnement : Pas de déclenchement pour une force < à 120 daN. Pendant la chute, la force de choc ne doit pas être
supérieure à 600 daN pour une chute de facteur 5. La course de freinage ne doit pas être supérieure à 1,2 mètre.
• Résistance : Après l’essai de chute, la longe via ferrata doit résister à une force de 90 daN sans casser.

# Validité appliquée à l'institution militaire

### 10 ans d'utilisation maximum - 10 ans de stockage maximum

Longe dans équipement
Mousquetons