## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Mousquetons
Sangles
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Piolets

# EN 13089
Cat.3

• Résistance du manche : type B = 250 daN. ; type T = 350 daN. Déformation permanente < 3 mm.
• Résistance de la liaison tête-manche : Pas de déformation permanente, pas de jeu.

- Manche à plat : type B = 250 daN ; type T = 400 daN.
- Manche sur la tranche : type B = 300 daN ; type T = 450 daN.

• Résistance de la lame : type B = 42 mN ; type T = 60 mN. Déformation permanente < 70 mm.
• Résistance à la fatigue, type T uniquement : moment 20 mN ; pas de rupture après 50 000 cycles.
Mousquetons
Sangles