## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Couleur de fin de vie - Textiles
Cordes
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Casques

# EN 12492
Cat.2

• Essais d’absorption des chocs : Pour chaque essai la force de choc doit être < 1000 daN.

- Choc vertical : masse de 5 kg tombant de 2 m.
- Choc mi-frontal, choc latéral, choc arrière : masse de 5 kg tombant de 0,5 m.

• Essai de pénétration : le poinçon de 1,5 kg tombant de 1,5 m ne touche pas la fausse tête après 4 impacts.
• Essai de rétention (tenue à l’arrachement), essai de résistance de la jugulaire.

# Validité appliquée à l'institution militaire

###

- 10 ans d'utilisation maximum - 10 ans de stockage maximum

Couleur de fin de vie - Textiles
Cordes