## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Crampons
Longe dans équipement
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Harnais

# EN 12277
Cat.3

Type A : complet ; type B : complet enfant ; type C : cuissard ; type D : torse.
• Largeur minimale des sangles :

- Bretelles : type B = 23 mm ; autres types = 28 mm.
- Parties porteuses : type B = 33 mm ; autres types = 43 mm ;

• Résistances : pas de rupture, le mannequin ne doit pas se libérer du harnais.

- Essai en position droite : type A et C = 15 kN ; type B = 10 kN.
- Essai en position renversée : type A et D = 10 kN, type B = 7 kN.

• Essai de résistance de la ceinture pour type C = 10 kN : glissement sangle/boucle < 20 mm.

# Validité appliquée à l'institution militaire

### 5 ans d'utilisation maximum - 10 ans de stockage maximum

Un fil de couleur est apposé s'il est plus restrictif dans la durée de vie que le marquage du fabricant.
Crampons
Longe dans équipement