## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Se longer ou se faire prendre par l'assureur
Tirage
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Force de choc & Facteur de chute

# Un peu de math

Force de choc
Fchoc = force de choc en Newtons
Mgrimpeur = masse du grimpeur en kg
g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
E = module d'élasticité en pascals
H = Hauteur de chute
L = Longueur de la corde entre le chuteur et son assureur

### Plus la force de choc est faible, plus le choc ressenti par le chuteur est faible !

Dans les faits, les seules variables sur lesquelles on peut intervenir sont hauteur et longueur & éventuellement, l'élasticité de la corde en choisissant un modèle dont l'"élasticité" est plus importante.

# A retenir :

## Plus la longueur de corde déployé est important, moins le choc sera important !

D'où l'importance de clipper des points rapprochés au départ d'une voie de façon à ce que le ratio Hauteur de chute, longueur de corde soit le plus faible possible.
* : Cette formule théorique ne prend pas en compte de nombreux autres facteurs tels que les frottements qui peuvent freiner la chute, mais aussi diminuer la "longueur élastique de la corde".
Facteur de chute

# Facteur de chute = Hauteur de chute / Longueur de la corde

Plus le facteur de chute est faible, plus le choc sera faible !

- Hauteur de chute = Ecart entre le grimpeur avant la chute et son dernier point x 2 + mou
- Longueur de corde : * : Attention, en cas de frottement cette longueur sera celle entre le chuteur et le point de forttement !

Se longer ou se faire prendre par l'assureur
Tirage