## Fil d'ariane

# Physique et escalade

## Sous-onglets

Validité des EPI appliquée à l'institution militai…
La norme EN 892 pour les cordes
Afficher Connaissances Avancées Cacher Connaissances Avancées

# Les types de corde

Statique ou semi-statique
Ne s’utilisent que pour descendre en rappel ou effectuer de la remontée sur corde.
Ce sont des cordes qui possèdent un faible allongement mais également un pouvoir dynamique réduit. Autrement dit, ces cordes ne sont pas conçues pour absorber une chute et ne seront utilisées ni en escalade ni en alpinisme.

## Usage

###

- Spéléologie, canyoning, travaux en hauteur.

Dynamique
Résistent aux efforts dynamiques (chutes). Elles sont donc utilisées dans toutes les activités pour lesquelles il y a risque de chute. Le but d’une corde dynamique est de réduire au maximum l’énergie transmise au grimpeur lors de l’arrêt d’une chute par la chaîne d’assurage. Pour ce faire, la corde s’allonge afin d’absorber le plus d’énergie possible.

## Usage

###

- Escalade, alpinisme, cascade de glace...

Validité des EPI appliquée à l'institution militai…
La norme EN 892 pour les cordes